Ogłoszenie nr 540233757-N-2020 z dnia 20-11-2020 r.

**Gorlice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:**613551-N-2020
**Data:**20/11/2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Miasto Gorlice, Krajowy numer identyfikacyjny 49189320400000, ul. ul. Rynek  2, 38-300  Gorlice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 183 551 252, e-mail zampub@um.gorlice.net.pl, faks 183 551 212.
Adres strony internetowej (url): www.gorlice.pl

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:**II
**Punkt:**4)
**W ogłoszeniu jest:**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację nawierzchni odcinka jezdni ulicy Kombatantów w Gorlicach (na działkach o nr ewid. 40,52 obręb Zagórzany - Kobylanka) na długości 440 m, o szerokości nawierzchni 5,0 - 5,50 m, których zakres obejmuje wykonanie: 1) oznakowania robót drogowych, 2) robót pomiarowych, 3) frezowania planimetrycznego istniejącej warstwy bitumicznej, 4) czyszczenia i skropienia nawierzchni drogowych, 5) wykonanie nowej warstwy bitumicznej o gr. średnio 4 cm warstwa wyrównawcza (lokalnie), 6) wykonanie nowej warstwy ścieralnej gr. 4 cm, 7) wykonanie obustronnych poboczy na całej długości o szerokości 0,50 - 0,75 m, 8) lokalnej wymiany konstrukcji nawierzchni w km 1+110 – km 1+156, 9) ułożenia krawężników betonowych o wym. 20x30 na ławie betonowej na szerokości drogi wzdłuż przejazdu kolejowego na łącznej długości 16 mb, 10) oczyszczenia rowów przydrożnych na całej długości z wyprofilowaniem dna skarp z namułu, 11) wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót . 1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa poniższa dokumentacja: 1) Mapa określająca zakres robót ul. Kombatantów - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Przedmiar robót ul. Kombatantów – załącznik nr 2 do SIWZ, przy czym przedmiar robót stanowi element pomocniczy dla Wykonawcy, który ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie stanowiący podstawy do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ul. Kombatantów – załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Przekrój konstrukcyjny ul. Kombatantów – Załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Mapa zasadnicza ul. Kombatantów – załącznik nr 5 do SIWZ , przy czym mapa stanowi element pomocniczy opisu zakresu przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy i obejmuje dane o: ewidencji gruntów i budynków (katastrze), zagospodarowaniu terenu (ulice, drzewa, obiekty użyteczności publicznej), podziemnym, naziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenu (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), ukształtowaniu terenu (wysokości szczegółów sytuacyjnych, formy ukształtowania terenu).
**W ogłoszeniu powinno być:**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację nawierzchni odcinka jezdni ulicy Kombatantów w Gorlicach (na działkach o nr ewid. 40,52 obręb Zagórzany - Kobylanka) na długości 440 m, o szerokości nawierzchni 5,0 - 5,50 m, których zakres obejmuje wykonanie: 1) oznakowania robót drogowych, 2) robót pomiarowych, 3) frezowania planimetrycznego istniejącej warstwy bitumicznej, 4) czyszczenia i skropienia nawierzchni drogowych, 5) wykonanie nowej warstwy bitumicznej o gr. średnio 4 cm warstwa wyrównawcza (lokalnie),6) wykonanie nowej warstwy wiążącej 4 cm, 7) wykonanie nowej warstwy ścieralnej gr. 4 cm, 8) wykonanie obustronnych poboczy na całej długości o szerokości 0,50 - 0,75 m, 9) lokalnej wymiany konstrukcji nawierzchni w km 1+110 – km 1+156, 10) ułożenia krawężników betonowych o wym. 20x30 na ławie betonowej na szerokości drogi wzdłuż przejazdu kolejowego na łącznej długości 16 mb, 11) oczyszczenia rowów przydrożnych na całej długości z wyprofilowaniem dna skarp z namułu, 12) wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót . 1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa poniższa dokumentacja: 1) Mapa określająca zakres robót ul. Kombatantów - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Przedmiar robót ul. Kombatantów – załącznik nr 2 do SIWZ, przy czym przedmiar robót stanowi element pomocniczy dla Wykonawcy, który ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie stanowiący podstawy do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ul. Kombatantów – załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Przekrój konstrukcyjny ul. Kombatantów – Załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Mapa zasadnicza ul. Kombatantów – załącznik nr 5 do SIWZ , przy czym mapa stanowi element pomocniczy opisu zakresu przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy i obejmuje dane o: ewidencji gruntów i budynków (katastrze), zagospodarowaniu terenu (ulice, drzewa, obiekty użyteczności publicznej), podziemnym, naziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenu (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), ukształtowaniu terenu (wysokości szczegółów sytuacyjnych, formy ukształtowania terenu).